1. 跟硬件相关修改文件uwb.c
2. APP文件夹中为串口解析部分，标签上不需要；App\_Module\_Init(); 应该不需要

初始化部分

1. Port\_DisableEXT\_IRQ(); 关中断
2. inittestapplication(s1switch) 只需要初始化标签
3. Addressconfigure(s1switch, instance\_mode) ; 不理解标签设置16bits地址作用是什 么？
4. Port\_EnableEXT\_IRQ(); 开中断

标签运行主函数

int tag\_run(void)

原版程序修改：

1. 去除USB文件夹
2. APP文件夹下均可删除
3. HAL目录为硬件相关，可删除
4. OSAL为硬件相关，可删除

void twr\_task(void)

{

twr\_init(); //只需要与标签相关代码

twr\_run(); //只需要与标签相关代码

}